		
	



	





2





ДО 
Камбера Дизайн ЕООД
(Бенефициент- наименование)
205445110 
(ЕИК /Булстат на бенефициента)


О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:
„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с мощност 60 kW, включително инвертори, батерийна система за съхранение на електрическа енергия и необходимите компоненти“
(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с мощност 60 kW, включително инвертори, батерийна система за съхранение на електрическа енергия и необходимите компоненти“ 
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата _______ календарни дни, считано от датата на подписване на договора, който не надвишава 160 календарни дни и крайния срок 01.06.2027 г.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:
	Изисквания и условия на
„Камбера Дизайн“ ЕООД
(наименование на бенефициента)
	Предложение на кандидата
	Забележка

	Изисквания към изпълнението и качеството на доставката:
Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на комплектна фотоволтаична електрическа централа (ФтЕЦ) с обща изходяща (номинална) активна AC мощност на фотоволтаичните инвертори 60 kW и инсталирана пикова DC мощност на панелите не по-малка от 60 kWp, включително панели, инвертор/инвертори, батерийна система за съхранение на енергия, конструкции, кабели, защити, управление, принадлежности и всички необходими компоненти. Системата трябва да е нова, неупотребявана, съвместима, безопасна и напълно функционираща.

Минимални технически характеристики:
А. Фотоволтаични модули:
• Обща изходяща (номинална) активна AC мощност на фотоволтаичните инвертори: 60 kW;
• Инсталирана пикова DC мощност на панелите: ≥ 60 kWp; посочва се точната стойност;
• ефективност на модулите: ≥ 20%;
• продуктова гаранция: ≥ 12 години;
• деградация през първата година: ≤ 3%;
• годишна линейна деградация: ≤ 0,60% за еднолицеви или ≤ 0,50% за двулицеви модули;
• линейна гаранция за производителност: ≥ 25 години;
• посочва се типът на модулите (еднолицеви/двулицеви).

Б. Фотоволтаичен инвертор/инвертори:
• европейска претеглена ефективност: ≥ 96%;
• общо хармонично изкривяване (THD): ≤ 5%;
• максимално входно постоянно напрежение: до 1500 V DC включително и съвместимо с конфигурацията;
• продуктова гаранция: ≥ 10 години;
• функционалност за ограничаване отдаването към мрежата — задължителна.

В. Батерийна система и инвертор за съхранение:
• налична работоспособна батерийна система, технически съвместима с ФтЕЦ 60 kWp;
• общ/номинален капацитет на батериите по DC частта: ≥ 60 kWh при 60 kWp панели и във всички случаи ≥ 1 kWh за всеки 1 kWp действително предложена пикова мощност на панелите;
• използваем капацитет: кандидатът отделно посочва и доказва конкретната стойност в kWh; 
• система за управление на батерията (BMS), защити, комуникация и двупосочно зареждане/разреждане — задължителни;
• работен температурен диапазон най-малко 0°C до +45°C или осигурен еквивалентен подходящ режим на комплектната система;
• продуктова гаранция за батериите: ≥ 5 години;
• гаранция за производителност: ≥ 10 години;
• гаранция на отделен или интегриран инвертор за съхранение: ≥ 10 години, когато е приложимо.

Предлаганото оборудване трябва да има приложимите декларации за съответствие, CE маркировка и документация на производителя. Производител, модел, конкретни характеристики, гаранции и доказателства се посочват в Приложение ТП към офертата. 

	






























Съответства. Конкретните технически характеристики, производителите, моделите и доказателствата са посочени в Приложение ТП към офертата.
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:
Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка на всички компоненти през предложените срокове, не по-кратки от минималните в техническата спецификация. Извършва най-малко две профилактични проверки годишно, документирани с протокол, в рамките на приложимия гаранционен срок. Осигурява диагностика и отстраняване за своя сметка на гаранционни дефекти, резервни части и труд, както и подмяна с нови компоненти със същите или по-добри характеристики.
Предложеният срок за реакция при авария и срокът за започване на действия по отстраняване се декларират от кандидата и се оценяват по П4.1 и П4.2 от методиката; максимално допустимите са съответно 48 работни часа и 5 работни дни. След гаранцията се осигурява възможност за извънгаранционно обслужване при отделно договаряне.
	
	

	Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението:
• технически листове, паспорти или досиета за модулите, инверторите, батерийната система и BMS;
• приложими ЕС декларации за съответствие и гаранционни документи с пълни условия;
• инструкции на български език за експлоатация, безопасност и поддръжка;
• схема на действително изпълнената система (as-built);
• протоколи за електрически и функционални изпитвания, пробно пускане, зареждане и разреждане, BMS комуникация и настройки;
• документ за въвеждане в експлоатация, когато се изисква;
• окончателен опис с производител, модел, количество и сериен номер, когато е приложим;
• доказателства за действително инсталираната пикова мощност 60 kWp, параметрите на инвертора/ите и използваемия капацитет на батериите;
• приемо-предавателен протокол и протокол за проведено обучение.
Документите се предават преди окончателното приемане.
	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо):
Неприложимо. Възложителят получава необходимите права за използване на доставените системи, техните интерфейси и съпътстващата документация за нормална експлоатация.
	
	

	Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:
Изпълнителят провежда без допълнително възнаграждение обучение на определени служители на „Камбера Дизайн“ ЕООД по безопасна експлоатация, мониторинг, управление на фотоволтаичната и батерийната система, разпознаване на аларми, поддръжка и действия при неизправности. Обучението се удостоверява с протокол.
	
	

	Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо):
Възложителят осигурява съгласуван достъп до мястото на изпълнение и наличната относима техническа документация.
	
	

	Други условия:
Кандидатът извършва задължителен оглед на адрес гр. София, район Красно село, ул. „Житница“ № 30 на мястото на изпълнение и представя към офертата подписан Протокол от оглед по образец. Огледът се извършва от техническо лице на кандидата след предварителна заявка на имейл: kamberabg@gmail.com , в работни дни от 08:00 до 16:30 ч. Заявката следва да съдържа предложени дата и час, име и длъжност на лицето и контакт за обратна връзка. След изпращане на заявката, огледът се потвърждава на телефон: 0895667676; 
Непредставянето към офертата на подписан Протокол от оглед, изготвен в срока за подаване на оферти, е основание за отстраняване на кандидата.
Участникът посочва поименно експерт за интегриране, настройка и изпитване на BESS. Допълнителната му квалификация по съхранение на енергия от ВЕИ/BESS се доказва със сертификат, удостоверение или еквивалентен документ Липсата на такъв допълнителен документ сама по себе си не е основание за отстраняване; нормативно изискуемата монтажна правоспособност остава задължителна.

	
	




При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Потвърждаваме, че приемаме предварително определената фиксирана цена за изпълнение на предмета на поръчката -  83 662,79 евро без ДДС.
Предложението ни включва всички разходи за доставка, транспорт, разтоварване, монтаж, окомплектоване, спомагателни материали, изпитвания, настройки, въвеждане в експлоатация, обучение, гаранционно обслужване и всички други дейности, необходими за постигане на крайния резултат.

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: 
·  100% окончателно плащане от стойността на договора до 15 дни от издаването на данъчна фактура и подписването на окончателен приемо-предавателен протокол за извършена доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването.



Приложение ТП

Таблица за техническо съответствие и оценявани показатели 

	№
	Техническа характеристика
	Минимално изискване / оценяван показател / допълнителна информация
	Предложена стойност
	Производител
	Модел
	Документ на производителя
	Страница

	1
	Обща инсталирана пикова DC мощност на фотоволтаичните панели
	Минимално изискване ≥ 60 kWp; конкретна предложена стойност
	
	
	
	
	

	2
	Тип на фотоволтаичния модул
	Допълнителна техническа информация: еднолицев или двулицев модул
	
	
	
	
	

	3
	Ефективност на фотоволтаичните модули
	Минимално изискване и оценяван показател: ≥ 20%
	
	
	
	
	

	4
	Продуктова гаранция на фотоволтаичните модули
	Минимално изискване и оценяван показател: ≥ 12 години
	
	
	
	
	

	5
	Максимална деградация през първата година
	Минимално изискване и оценяван показател: ≤ 3%
	
	
	
	
	

	6
	Годишна линейна деградация на предложения тип модул
	Минимално изискване и оценяван показател: ≤ 0,60% при еднолицев модул; ≤ 0,50% при двулицев модул
	
	
	
	
	

	7
	Линейна гаранция за производителност
	Минимално изискване и оценяван показател: ≥ 25 години
	
	
	
	
	

	8
	Европейска претеглена ефективност на инвертора
	Минимално изискване и оценяван показател: ≥ 96%
	
	
	
	
	

	9
	Общо хармонично изкривяване на изходния ток — THD
	Минимално изискване и оценяван показател: ≤ 5%
	
	
	
	
	

	10
	Максимално входно постоянно напрежение
	Минимално изискване: до 1500 V DC включително
	
	
	
	
	

	11
	Продуктова гаранция на инвертора
	Минимално изискване и оценяван показател: ≥ 10 години
	
	
	
	
	

	12
	Функционалност за ограничаване на отдаването към електроразпределителната мрежа
	Функционално изискване и условие за допустимост: задължително наличие
	
	
	
	
	

	13
	Обща изходяща номинална активна AC мощност на инверторите към ФтЕЦ
	Минимално изискване: 60 kW (сума при повече от един инвертор)
	
	
	
	
	

	14
	Брой фотоволтаични модули и единична пикова мощност
	Допълнителна информация; общата им мощност е ≥ 60 kWp
	
	
	
	
	

	15
	Общ/номинален енергиен капацитет на батериите (DC), kWh
	Минимално изискване: ≥ 60 kWh и ≥ 1 kWh на 1 kWp действително предложена DC мощност на панелите
	
	
	
	
	

	16
	Използваем енергиен капацитет на батериите, kWh
	Задължително се посочва отделна доказана стойност в kWh
	
	
	
	
	

	17
	Производител и модел на батерийната система
	Посочва се; доказва се съвместимост
	
	
	
	
	

	18
	Система за управление BMS и двупосочно зареждане/разреждане
	Задължителна функционалност
	
	
	
	
	

	19
	Работна температура на батерията
	Най-малко от 0 °C до +45 °C или еквивалентно осигурен режим
	
	
	
	
	

	20
	Продуктова гаранция на батериите
	Минимално ≥ 5 години; 
	
	
	
	
	

	21
	Гаранция за производителност на батериите
	Минимално ≥ 10 години; 
	
	
	
	
	

	22
	Гаранция на инвертора за съхранение/хибриден инвертор
	Минимално ≥ 10 години; 
	
	
	
	
	

	23
	Срок за реакция при авария
	До 48 работни часа;
	
	
	
	
	

	24
	Срок за започване на отстраняване
	До 5 работни дни; 
	
	
	
	
	


Декларираме, че предложеното оборудване отговаря на всички минимални технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Посочените характеристики представляват обвързваща част от техническото ни предложение и ще бъдат включени в договора, ако бъдем определени за изпълнител.

Декларираме, че предложеното оборудване представлява цялостна, технически съвместима и работоспособна система. Посочените характеристики представляват обвързваща част от техническото ни предложение и ще бъдат включени в договора, ако бъдем определени за изпълнител.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление № 4 на Министерския съвет от  11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т.1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие - техническата документация и протокол от оглед и др.;



ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Проект № BG16RFPR001-2.004-1219-C01, финансиран от Програма „Kонкурентоспособност и иновации в предприятията“ 
2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.
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